Парковка для транспортных средств инвалидов

Инфраструктура и безопасность

Каждое парковочное место, предназначенное для стоянки транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к основным пешеходным путям (тротуару, пешеходной дорожке и др.). Пандус бордюрный должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.

Поэтому выделенных стоянок для автотранспортных средств, прис­по­соб­лен­ных для ис­поль­зо­ва­ния ин­ва­ли­да­ми и ли­ца­ми с ог­ра­ни­чен­ны­ми воз­мож­нос­тя­ми здо­ровья в об­ра­зо­ва­тель­ном уч­реж­де­нии не пре­дус­мот­ре­но.